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VI Всероссийская научно-практическая конференция
Геодезия, Картография, Геоинформатика и Кадастры.
Современные тенденции и перспективы 
в образовании и производстве
Санкт-Петербург 5 - 6 ноября 2026 года.

[bookmark: _GoBack]Направления и проекты
Картография:
1. Атлас динамики водосборного бассейна за 10–20 лет. 
По снимкам за разные годы выделить изменения (леса, застройка, водоёмы, русло и др.) и посчитать площади и темпы изменений. Карта – «было/стало».
2. Экологический атлас малого водосборного бассейна. 
Выделить водосбор по ЦМР, наложить слои: гидрографическая сеть, зоны подтопления, антропогенная нагрузка, зелёные коридоры. Посчитать метрики (длина водотоков, площадь риска, доля застройки в бассейне).
3. Карта уязвимости городской среды к экстремальным осадкам. 
Композитная карта из слоёв: уклоны (ЦМР), доля непроницаемых покрытий (снимки), плотность застройки (OSM/ПКК). Построить индекс уязвимости (0-100). 
4. Реконструкция исторического облика района: от старых карт к современному снимку. 
Совместить фрагмент старой карты (РГБ/НЭБ/OpenStreetMap History) с современным снимком, количественно оценить изменения: доля утраченных зданий, прирост площади застройки, изменение структуры землепользования. Карта – «было/стало».
5. Карта предполагаемых мест гнездования/обитания птиц по косвенным признакам. 
По слоям (водоёмы, леса, поля, дороги) выделить подходящие участки (буферы, пересечения), сравнить с открытыми данными наблюдений (iNaturalist/eBird при наличии), посчитать площадь подходящих участков и долю от территории.
6. «Социальная инфраструктура района»
Создать интерактивную карту своего района или города. Наполнение может быть разное, но относящееся к социальной сфере. 
Данные: Космические снимки или картографическая основа (OpenStreetMap).
Объекты: Ручная векторизация, поиск атрибутивной информации в сети.
Инструменты: QGIS, онлайн-конструкторы, библиотеки для веб-картографии
Результат: Интерактивная карта-путеводитель с фотографиями и описанием. 
7 «Туристический маршрут» (Культурное наследие)
Разработать тематический туристический маршрут.
Данные: OpenStreetMap (дорожная сеть, здания), данные из сети (для описания точек), собственные исследования (фото).
Инструменты: QGIS, онлайн-конструкторы, библиотеки для веб-картографии
Результат: Интерактивная карта с точками объектов, описанием, фотографиями и рассчитанной протяженностью маршрута.

Геоинформатика:
1. Эталонные участки для калибровки NDVI для своей территории. 
Подобрать 5–7 эталонных участков с заведомо понятным типом покрытия (лес, луг, пашня, газон, асфальт, вода, вырубка/гарь). Рассчитать NDVI по Sentinel‑2, выписать средние значения и разброс для каждого типа, оформить мини‑справочник.
2. Каталог дешифровочных признаков мониторинга антропогенных нарушений.
Для 4–6 типов нарушений/объектов (свалка, вырубка, засыпка ручья, самовольная застройка, овраг, разлив нефтепродуктов) подобрать 3–5 примеров на снимках, зафиксировать дешифровочные признаки, оформить таблицу‑каталог.
3. Оценка риска подтопления и динамика береговой линии. 
По ЦМР выделить участки с уклоном <2% и в пределах 50–100 м от водоёма, посчитать площадь риска. По снимкам за разные даты оценить отступание/нарастание берега, посчитать длину берега с заметными изменениями (>5–10 м за 5–10 лет).
4. Тепловые острова и факторы нагрева. 
По спутниковому снимку (Landsat/Sentinel) рассчитать LST, сопоставить с долей непроницаемых поверхностей и плотностью застройки. Посчитать средние LST для 3–4 типов покрытия, сделать вывод о главном факторе нагрева и дать 1 практическое предложение.
5. Пространственный анализ факторов оползневой опасности. 
По ЦМР выделить склоны >15–20%, наложить буферы вдоль водоёмов (50–100 м) и слой землепользования (застройка, снятый покров). Посчитать площадь «опасных сочетаний» и долю от общей площади, ранжировать 3–5 участков по степени опасности.
6. Разработка геопортала либо ГИС - проекта на любую тематику.
Геопортал представляет собой интерактивную платформу, объединяющую краткие текстовые описания и наборы карт. Геопортал может быть создан на любой открытой платформе.

Также команды могут предложить свою тему исследования по направлению картография или по направлению геоинформатика.

Требования к предоставляемым материалам по проекту
- Название архива: ГЕОКА2026_Направление_Школа_Город_Команда.zip
- Видео: формат MP3, MP4, 5-7 минут.
Проекты по направлению «Картография» должны содержать:
1. Текстовое описание: заголовок, команда, школа, класс, город, проект;
2. PDF‑файл A3: карта (основной смысловой центр) с условными обозначениями и дополнительной информацией (в т.ч. расчетными данными), указание проекции, масштаба;
3. Список источников по ГОСТ Р 7.0.100—2018;
4. Файлы и таблицы расчетов с формулами.
5. Видео-презентация проекта продолжительностью 5-7 минут (авторы, введение, цели, задачи, методы, результаты, заключение, список источников)
Проекты по направлению «Геоинформатика» должны содержать:
1. Текстовое описание: заголовок, команда, школа, класс, город, проект;
2. Файл проекта QGIS (.qgz), включая GeoJSON/KML/Shapefile/Geopackage;
3. Список источников по ГОСТ Р 7.0.100—2018;
4. Файлы и таблицы расчетов с формулами.
5. Видео-презентация проекта продолжительностью 5-7 минут (команда, школа, название проекта, цели, задачи, методы, результаты, заключение, список источников)
В текстовом описании Вы можете:
1. сопроводить свою карту/проект любой информацией, которая, на Ваш взгляд, наиболее полно раскроет содержание и техническую сторону составления;
2. рассказать, когда и для чего была составлена карта/проект;
3. указать, какое программное обеспечение использовалось для составления;
4. указать, какие исходные данные были использованы, за какие года, как вы их
5. обрабатывали;
6. отметить сложности, с которыми вы сталкивались в процессе работы;
7. отметить положительные, а может быть, и отрицательные стороны работы;
Общий объем текстового описания должен быть не менее 1 страницы. Описание работы считается дополнением к карте, а не ее составной частью, но является обязательным. Оно позволит жюри оценить техническую составляющую работы (методы и оригинальные подходы к созданию картографического произведения, объем обработанных и проанализированных данных).

Рекомендуемые источники данных и дополнительные материалы для подготовки проекта:
Спутниковые снимки:
1. USGS EarthExplorer (earthexplorer.usgs.gov). Landsat/Sentinel (Level‑2 с LST), облачность <20%. Сравнение сцен за разные даты, контроль облачности;
2. NASA SRTM / ASTER GDEM. ЦМР для уклонов, профилей, выделения водосборов.
Векторные данные:
1. OpenStreetMap (OSM). Здания, дороги, зелёные зоны, водоёмы и др. (GeoJSON/Shapefile).
Дополнительные источники:
2. Публичная кадастровая карта (ПКК). Границы, площади, категории земель, высоты зданий;
3. ФГИС ТП. Генпланы, правила землепользования и застройки, функциональные зоны и др.;
4. Google Maps / Яндекс Карты
5. iNaturalist / eBird (при наличии открытых данных). Места наблюдений видов, проверка пересечений с выделенными участками
Материалы для подготовки:
1. Геоинформатика и анализ космических снимков: https://stepik.org/course/51816/promo и https://stepik.org/course/213771/promo 
2. Введение в ГИС: https://gis-lab.info/qa/gentle-intro-gis.html 
Литература для подготовки:
1. Берлянт А. М. Картография [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 020501 «Картография» и по направлению 020500 «География и картография» / А. М. Берлянт ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географический фак. — 3-е изд., доп. — Москва: Кн. дом Ун-т, 2011. — 447 с.: ил., цв. ил., карты, цв. карты, портр., табл., факс.; 21 см.; ISBN 978-5-98227-797-8.
2. Дешифрирование аэрокосмических снимков: учебник, [электронное издание сетевого распространения] / Е.А. Балдина, И.А. Лабутина. — 2-е изд., переработанное и ополненное. — М.: «КДУ», «Добросвет», 2021. — 269 с. — URL: https://bookonlime.ru/node/6333 — doi: 10.31453/kdu.ru.978-5-7913-1163-4-2021-269.
3. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 020501 — Картография, направления 020500 — География и картография/И. К. Лурье; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Географический фак. — Москва: КДУ, 2008. — 423 с.: ил., табл.; 20 см.; ISBN 978-5-98227-270-6.
4. Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего и высокого пространственного разрешения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Шихов А. Н.; Герасимов А. П.; Пономарчук А. И.; Перминова Е. С.; Пермский государственный национальный исследовательский университет — Электронные данные. — Пермь, 2020. — 49,6 Мб; 191 c.: ил. — Режим доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/shikhov-gerasimov-ponomarchuk-perminova-tematicheskoe-deshifrovanie-i-interpretaciya-kosmicheskih-snimkov.pdf.


Все материалы будут приниматься в электронном виде по электронной почте конференции  support@geoca-conference.ru


Также с нами можно связаться и по телефону +7 (812) 309-71-67


Лучшие проекты увидят все участники конференции, участники получат грамоты, могут быть приглашены на мастер-классы от ведущих предприятий отрасли. Создатели проектов – победителей получат раздаточный материал конференции.


С уважением, Оргкомитет конференции
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